**ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

Наименование изделия: «Настенный громкоговоритель RPA-8»

Обозначение изделия: Настенный громкоговоритель RPA-8

Изготовитель: ООО «ИнтерТех Связь»

www.rus-intercom.ru

**Характеристики:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Настенный IP громкоговоритель с встроенным цифровым усилителем Оснащен высокоскоростным двух ядерным ARM процессором и промышленным DSP чипом Водонепроницаемый звуковой динамик IP55 номинальной мощностью 15 ВаттПоддержка форматов MP3, WMA, WAV и других кодеков Стандарт сетевого интерфейса RJ45 и поддержка удаленного обновленияПоддержка питания через Ethernet (PoE) | Номинальная мощностьИсточник питания Протокол соединенияАудио кодеки Интернет интерфейсЧувствительность динамикаЧастотная характеристика МатериалРазмер Размер в упаковке Вес неттоОбщий вес | 15 ВаттPOESIP MP3, WMA, WAV10/100 Base-TX RJ4590 db 80hz-20khzАБС Пластик295х195х155мм650 x 320 x 200мм3.0 Кг3.25 КГ |

**1 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ**

Техническое обслуживание громкоговорителя должно производиться лицами, имеющими опыт эксплуатации сетевого оборудования, квалификационную группу по технике безопасности не ниже второй.

**2** **ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ**

2.1 Текущий ремонт неисправного изделия производится на предприятии-изготовителе

 Отправка изделия для проведения текущего ремонта оформляется установленным порядком.

2.2 Выход изделия из строя в результате несоблюдения потребителем правил монтажа или

эксплуатации не является основанием для рекламации и гарантийного ремонта.

2.3 Рекламации направлять по адресу:

ООО "ИнтерТех Связь", Россия, Москва, ул. Ярославская, д. 8, корп. 7, офис 316

Тел: +7 (495) 785-35-48 электронная почта: info@rus-intercom.ru

2.4 При затруднениях, возникших при эксплуатации изделия, рекомендуется обращаться в

техническую поддержку по телефону +7 (495) 785-35-48, или по электронной

почте support@rus-intercom.ru

**3 ХРАНЕНИЕ**

3.1 В транспортной таре допускается хранение при температуре окружающего воздуха от -10 до

+60 С и относительной влажности до 95 %.

3.2 В потребительской таре допускается хранение только в отапливаемых помещениях при

температуре от +5 до +40 С и относительной влажности до 80%.

3.3 В помещениях, где хранится изделие, не должно быть щелочей, химически активных веществ, паров кислот, газов, способных вызывать коррозию.

**Внимание!**

Оборудование должно передаваться для ремонта в собранном и чистом виде, в

комплектации, предусмотренной технической документацией.

Претензии принимаются только при наличии приложенного рекламационного акта

с описанием возникшей неисправности.

**4** **ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ**

4.1 Транспортировка изделия допускается в транспортной таре при температуре окружающего

воздуха от -10 до +60 С и относительной влажности до 95 %.

**5** **ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ**

5.1 Изготовитель гарантирует соответствие требованиям технических условий при соблюдении

потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

5.2 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи изделия.

**6** **СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ**

6.1 Громкоговоритель соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного

оборудования и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», имеет

сертификат соответствия № РОСС RU.AK01.H.01031/9

**7** **СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И УПАКОВЫВАНИИ**

7.1 Настенный громкоговоритель RPA-8, изготовлен, принят в

соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов и действующей

технической документации, признан годным для эксплуатации и упакован ООО «ИнтерТех Связь»

Ответственный за приёмку и упаковывание

ОТК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_